# make sure inbound packets trigger IRQ on the right CPU
sun::set-cpu-affinity eth0 0
sun::iptables-restore < /etc/iptables.rules
moon::iptables-restore < /etc/iptables.rules
sun::systemctl start strongswan
moon::systemctl start strongswan
sun::expect-connection gw-gw
moon::expect-connection gw-gw
# allow UDP encap from any source to 4500
moon::iptables -A INPUT  -i eth0 -p udp --dport 4500 -j ACCEPT
moon::iptables -A OUTPUT -o eth0 -p udp --dport 4500 -j ACCEPT
sun:: iptables -A INPUT  -i eth0 -p udp --dport 4500 -j ACCEPT
sun:: iptables -A OUTPUT -o eth0 -p udp --dport 4500 -j ACCEPT
# trigger the creation of the fallback SA, use -I so no UDP socket is used to
# determine the source address and trigger the acqurie (this packet is lost)
moon::ping -c 1 -W 1 -I PH_IP_MOON PH_IP_SUN
