alice::swanctl --list-sas --raw 2> /dev/null::nat-t.*version=2 state=ESTABLISHED local-host=PH_IP_ALICE local-port=4500 local-id=alice@strongswan.org remote-host=PH_IP_SUN remote-port=4500 remote-id=sun.strongswan.org initiator=yes.*nat-local=yes nat-any=yes encr-alg=AES_CBC encr-keysize=128 integ-alg=HMAC_SHA2_256_128 prf-alg=PRF_HMAC_SHA2_256 dh-group=CURVE_25519.*child-sas.*nat-t.*reqid=1 state=INSTALLED mode=TRANSPORT protocol=ESP encap=yes.*encr-alg=AES_GCM_16 encr-keysize=128.*local-ts=\[PH_IP_ALICE/32] remote-ts=\[PH_IP_SUN/32]::YES
venus::swanctl --list-sas --raw 2> /dev/null::nat-t.*version=2 state=ESTABLISHED local-host=PH_IP_VENUS local-port=4500 local-id=venus.strongswan.org remote-host=PH_IP_SUN remote-port=4500 remote-id=sun.strongswan.org initiator=yes.*nat-local=yes nat-any=yes encr-alg=AES_CBC encr-keysize=128 integ-alg=HMAC_SHA2_256_128 prf-alg=PRF_HMAC_SHA2_256 dh-group=CURVE_25519.*child-sas.*nat-t.*reqid=1 state=INSTALLED mode=TRANSPORT protocol=ESP encap=yes.*encr-alg=AES_GCM_16 encr-keysize=128.*local-ts=\[PH_IP_VENUS/32] remote-ts=\[PH_IP_SUN/32]::YES
sun::  swanctl --list-sas --raw --ike-id 1 2> /dev/null::nat-t.*version=2 state=ESTABLISHED local-host=PH_IP_SUN local-port=4500 local-id=sun.strongswan.org remote-host=PH_IP_MOON.*remote-id=alice@strongswan.org.*nat-remote=yes nat-any=yes encr-alg=AES_CBC encr-keysize=128 integ-alg=HMAC_SHA2_256_128 prf-alg=PRF_HMAC_SHA2_256 dh-group=CURVE_25519.*child-sas.*name=nat-t.*reqid=1 state=INSTALLED mode=TRANSPORT protocol=ESP encap=yes.*mark-in=00000001 mark-out=00000001 encr-alg=AES_GCM_16 encr-keysize=128.*local-ts=\[PH_IP_SUN/32] remote-ts=\[PH_IP_MOON/32]::YES
sun::  swanctl --list-sas --raw --ike-id 2 2> /dev/null::nat-t.*version=2 state=ESTABLISHED local-host=PH_IP_SUN local-port=4500 local-id=sun.strongswan.org remote-host=PH_IP_MOON.*remote-id=venus.strongswan.org.*nat-remote=yes nat-any=yes encr-alg=AES_CBC encr-keysize=128 integ-alg=HMAC_SHA2_256_128 prf-alg=PRF_HMAC_SHA2_256 dh-group=CURVE_25519.*child-sas.*name=nat-t.*reqid=2 state=INSTALLED mode=TRANSPORT protocol=ESP encap=yes.*mark-in=00000002 mark-out=00000002 encr-alg=AES_GCM_16 encr-keysize=128.*local-ts=\[PH_IP_SUN/32] remote-ts=\[PH_IP_MOON/32]::YES
alice::ssh 192.168.0.2 'echo alice-echo && exit'::alice-echo::YES
venus::ssh 192.168.0.2 'echo venus-echo && exit'::venus-echo::YES
sun::iptables -t mangle -L -n -v
sun::conntrack -L
