moon::swanctl --list-sas --raw 2> /dev/null::conn1.*version=2 state=ESTABLISHED local-host=192.168.0.1 local-port=4500 local-id=moon.strongswan.org remote-host=192.168.0.2 remote-port=4500 remote-id=sun.strongswan.org initiator=yes.*encr-alg=AES_CBC encr-keysize=256 integ-alg=HMAC_SHA2_512_256 prf-alg=PRF_HMAC_SHA2_512 dh-group=MODP_4096.*child-sas.*conn1.*state=INSTALLED mode=TUNNEL.*ESP.*encr-alg=AES_CBC encr-keysize=256 integ-alg=HMAC_SHA2_512_256.*local-ts=\[10.1.0.0/16] remote-ts=\[10.2.0.0/16]::YES
sun:: swanctl --list-sas --raw 2> /dev/null::net-net.*version=2 state=ESTABLISHED local-host=192.168.0.2 local-port=4500 local-id=sun.strongswan.org remote-host=192.168.0.1 remote-port=4500 remote-id=moon.strongswan.org.*encr-alg=AES_CBC encr-keysize=256 integ-alg=HMAC_SHA2_512_256 prf-alg=PRF_HMAC_SHA2_512 dh-group=MODP_4096.*child-sas.*net-net.*state=INSTALLED mode=TUNNEL.*ESP.*encr-alg=AES_CBC encr-keysize=256 integ-alg=HMAC_SHA2_512_256.*local-ts=\[10.2.0.0/16] remote-ts=\[10.1.0.0/16]::YES
alice::ping -c 1 PH_IP_BOB::64 bytes from PH_IP_BOB: icmp_.eq=1::YES
sun::tcpdump::IP moon.strongswan.org > sun.strongswan.org: ESP::YES
sun::tcpdump::IP sun.strongswan.org > moon.strongswan.org: ESP::YES
moon::cat /tmp/tkm.log::RSA private key '/etc/tkm/moonKey.der' loaded::YES
moon::cat /tmp/tkm.log::Adding policy \[ 1, 10.1.0.0/16 > 192.168.0.1 <=> 192.168.0.2 < 10.2.0.0/16 \]::YES
moon::cat /tmp/tkm.log::Linked CC context 1 with CA certificate 1::YES
moon::cat /tmp/tkm.log::Certificate chain of CC context 1 is valid::YES
moon::cat /tmp/tkm.log::Authentication of ISA context 1 successful::YES
moon::cat /tmp/tkm.log::Adding ESA \[ 1, 10.1.0.0/16 > 192.168.0.1 <=> 192.168.0.2 < 10.2.0.0/16, SPI_in.*, SPI_out.*, soft 30, hard 60 \]::YES
